**Technická specifikace**

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

**„Obnova vybavení ošetřovatelské služby FCHSK“**

**Část B**

1. **polohovací postel elektrická dřevěná**

* nastavitelná výška ložné plochy 40 až 80 cm
* délka ložné plochy 200 cm, šířka ložné plochy 90 cm
* nosnost min. 135 kg
* rozkládací min. čtyřdílný rošt
* hrazda s hrazdičkou a postranice
* pojezdová kolečka s brzdou
* součástí běžná pěnová matrace
* **postel bude dodána nesmontovaná**

1. **antidekubitní matrace vzduchová s kompresorem**

* aktivní matrace vhodná při středním až vysokém riziku vzniku dekubitů
* délka 200 cm, šířka 90 cm
* nosnost min. 130 kg
* systém střídání tlaků v komorách
* nejkratší perioda střídání tlaku v komorách do 10 minut
* možnost rychlého vypuštění CPR
* nastavení tlaku podle váhy pacienta

1. **mobilní hrazda**

* samostatně stojící
* s hrazdičkou
* nastavitelná výška madla (od země) v rozsahu min. 110-130 cm
* nosnost min. 100 kg

1. **Elektrický invalidní vozík**

* přední a zadní osvětlení
* odnímatelné výškově nastavitelné stupačky
* sklopné výškově nastavitelné postranice
* odnímatelná skládací opěrka zad
* stabilizační kolečka proti převrácení
* Šířka sedu: min. 44 - 46 cm
* Hloubka sedu: min. 42 cm
* Maximální dojezd: min. 25 km
* Maximální rychlost: min. 6 km/h
* Nosnost: min. 120 kg

1. **Zvedák elektrický stavěcí**

* rozkládací konstrukce rámu
* elektricky polohovatelná zvedací ramena
* elektricky rozevíratelná základna
* polstrovaná opěrka dolních končetin
* jednodílná odnímatelná stupačka
* vyměkčená madla
* závěs ve standardní výbavě
* nášlapné brzdy
* dálkový ovladač zdvihu sklopného ramene
* madla pro manipulaci
* indikátor stavu baterie
* bezpečnostní pojistka
* šířka otevřené základny: min. 99 cm
* maximální výška ramene: min. 204 cm
* minimální výška ramene: max. 63,5 cm
* nosnost zvedáku: min. 175 kg

*Pozn.:*

* + - * 1. *veškeré dodávané zboží bude nové, nepoužité*
        2. *hodnoty jednotlivých parametrů nabízeného zboží mají toleranční rozsah +/- 10%*